WLAN-KONFIGURATION
Falls Ihr Host-PC über einen WLAN-Adapter verfügt, bietet Ihnen PENetwork eine einfache Möglichkeit, diesen WLAN-Adapter in Ihr Build einzufügen.
1. Aktivieren Sie im Skript-Interface unter PENetwork-Konfiguration die Auswahl Eigene Einstellungen.
Nur damit wird der WLAN-Editor freigeschaltet.
2. Öffnen Sie den WLAN-Editor (= PENetwork Wifi Exporter, nur in Englisch verfügbar).
3. Der WLAN-Editor erkennt automatisch Ihren WLAN-Adapter (Wireless Adapter) samt der dazugehörigen SSID (Service Set Identifier).
4. Speichern Sie die gefundenen Einstellungen durch Anklicken der Schaltfläche EXPORT in einen beliebigen Ordner Ihrer Wahl.
Beachten Sie bitte, dass die Datei im Format <Profilname>.xml mit allen Einstellungen des WLAN-Adapters gespeichert wird.
5. Kopieren Sie diese Datei am besten in den voreingestellten Ordnerpfad %BaseDir%\Temp\PENetwork\WLAN.
Durch Klick auf den Button Ordner öffnen wird der Ordner automatisch erstellt (falls noch nicht vorhanden).
6. Diese Datei wird später vom Skript automatisch in Ihr Build nach Windows\System32 kopiert und von PENetwork verwendet.
7. Benötigte Netzwerkeinstellungen des WLAN-Adapters für PENetwork:
- Geben Sie in der Befehlszeile im Startmenü (Ausführen\cmd) folgenden Befehl ein:
ipconfig /all>C:\ipconfig.txt
- In der Datei ipconfig.txt finden Sie nun alle wichtigen Netzwerkeinstellungen
8. Öffnen Sie den Profil-Editor:
- Wählen Sie im Profil-Editor das gewünschte Netzwerk-Profil (Dynamic IP Address / Static IP Address)
- Wählen Sie im Reiter Network Adapter den gewünschten Netzwerk-Adapter (1-6) und tragen Sie die notwendigen Ergebnisse aus ipconfig.txt ein
9. Vergessen Sie nicht, die Treiber Ihres WLAN-Adapters in ihr Build einzufügen.
10. Verwenden Sie im Skript-Interface den Button READ ME zwecks weiterer Erläuterungen über die Verwendung des Profil-Editors und die Integration von Treibern.
11. Herstellen der Internet-Verbindung in WindowsPE
- Öffnen Sie das Hauptfenster von PENetwork
- Wählen Sie den Tab WiFi aus
Möglichkeit 1:
- Wählen Sie im Tab Verfügbare Netzwerke Ihren WLAN-Adapter aus
- Klicken Sie auf Verbinden und geben Sie Ihr Passwort ein
- Mit Klick auf den Button OK wird die Verbindung hergestellt
Möglichkeit 2:
- Wählen Sie den Tab Bevorzugte Netzwerke aus
- Klicken Sie auf den Button Importieren
- Wählen Sie Ihre vom Skript nach WindowsPE kopierte xml-Datei aus
- WLAN-Adapter wird angezeigt und die Verbindung wird automatisch hergestellt